Załącznik nr 2 do SIWZ

OSP.1.2020

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Nazwa i adres wykonawcy:**

*(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać* ***dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie*** *(wspólników s. c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika)*

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

NIP: ...................................................

Dane osoby podpisującej formularz ofertowy :

……………………………………………..

/imie i nazwisko/

**Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:**

* adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………………………
* numer faksu: ………………………………………
* numer telefonu: ……………………………………
* e-mail: ………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

…………………………………………………………………………………

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejowie**

**Charlejów 48**

**21-413 Serokomla**

 **I** .Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.:

**„Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Charlejowie”**

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:

1. **Ogólna cena oferty zamówienia wynosi : kwota brutto: ……………………….. zł**

(słownie złotych:…………………………………………………………………………………..)

Cena oferty zawiera ……….% podatku VAT tj…………..zł.

1. **Okres Gwarancji**

Oświadczam**,** że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją która wynosić będzie **………….** licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag (w przypadku braku zastrzeżeń) lub protokołu usunięcia.

1. **Pojemność zbiornika na wodę**

Oświadczam**,** że oferowany samochód wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności …... l

1. Oświadczam/y, że wyżej podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
2. **Termin wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2020 r.**
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę/imy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w SIWZ.
5. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
6. Oświadczam/y, że zawarty w SIWZ wzór umowy oraz warunki płatności został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Informuję, że wybór mojej oferty:

[ ]  **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

[ ]  **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto

Nazwa towaru/ usługi wartość bez kwoty podatku VAT

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto

Nazwa towaru/ usługi wartość bez kwoty podatku VAT

*Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.*

1. Oferta:

[ ]  nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.)*

[ ]  zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze. zm.)*.

Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 *Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.*

*Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.*

1. Oświadczam/y że podwykonawca/y wykonają/ą następującą część przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Część zamówienia | Wartość brutto (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa | Nazwa i adres podwykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |

*Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców*

**13.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

**14.** Oświadczam/y, iż jestem/śmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:

[ ]  TAK

[ ]  NIE

*Zaznaczyć właściwe.*

***Małe przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

***Średnie przedsiębiorstwo****: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

**II: Parametry oferowanego sprzętu**

 **Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT** |
| **I.** | **Opis pojazdu** |  |
| 1.1 | Producent oraz samochód muszą posiadać:- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB- Wyciąg z świadectwa homologacji podwozia- W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy- Urządzenia i podzespoły powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych-Urządzenia i wyposażenie powinny posiadać Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB jeśli są wymagane.Aktualne pozwolenie producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudów |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT** |
| 1.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min. 2019 r. Podać markę i model | **Stan:****Rok produkcji:****Marka:****Model:** |
| 1.3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 6000kg - max. 7500 kg |  |
| 1.4 | Kolor pojazdu: czerwony fabryczny, zderzaki w kolorze białym, listwy boczne w kolorze nadwozia |  |
| 1.5 | Napęd samochodu 4x2 na koła tylne podwójne, zawieszenie tylne wzmocnione, stabilizowane, resory tylne wielopiórowe, półeliptyczne, dwustopniowe z resorem pomocniczym |  |
| 1.6 | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 1.7 | Kabina załogowa 2+4, przeszklenie w części osobowej (szyby przesuwne w drugim rzędzie obustronne) |  |
| 1.8 | Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu |  |
| 1.9 | Przedział osobowy: przednie i tylne fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |
| 1.10 | Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |
| 1.11 | Poduszka powietrzna dla kierowcy, fotel kierowcy amortyzowany |  |
| 1.12 | Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, sufitowe oświetlenie |  |
| 1.13 | Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy |  |
| 1.14 | Lusterka sterowane elektrycznie, wyświetlacz centralny prędkościomierza |  |
| 1.15 | Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR i ESP, tempomat |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT** |
| 1.16 | Zamontowany radioodtwarzacz MP3, kierownica z pokryciem zmywalnym - skórzanym, wielofunkcyjna |  |
| 1.17 | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcyi niezależnie z przedziału pasażerskiego, oświetlenie automatyczne stopni wejściowych kabiny LED |  |
| 1.18 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 1.19 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |
| 1.20 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający zasilanie dodatkowego wyposażenia |  |
| 1.21 | Światła przeciwmgielne, światła jazdy dziennej, doświetlanie skrętu |  |
| 1.22 | Szyba przednia przyciemniana fabrycznie/ szyba posiadająca fabrycznie wysoki stopień filtrowania promieniowania słonecznego |  |
| 1.23 | Wzmocniony akumulator i alternator (min. 200A), inteligentna ładowarka sieciowa 10A zintegrowana z automatycznie wypinającym wtyczkę zasilania gniazdem, min. 2 szt. ładowarek dla radiotelefonów nasobnych - zainstalowane w kasecie pomiędzy fotelami w l rzędzie pasażerskim |  |
| 1.24 | Osłona stalowa pod silnikiem |  |
| 1.25 | Ogumienie letnie typu C |  |
| 1.26 | Klimatyzacja automatyczna, ogrzewanie postojowe min. 4kW niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem na przestrzeń sprzętową, izolacja termiczna ściany tylnej kabiny, kabina fabrycznie bez tylnej szyby |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT** |
| 1.27 | Radiotelefon samochodowy z funkcją GPS, antena, co najmniej dwa radiotelefony nasobne zainstalowane w kasecie pomiędzy fotelami w l rzędzie pasażerskim |  |
| 1.28 | Wyposażenie w trójkąt, apteczkę i gaśnicę |  |
| 1.29 | Uchwyt rurowy poziomy wspomagający bezpieczne trzymanie podczas jazdy alarmowej |  |
| 1.30 | Tapicerka łatwo zmywalna fabryczna |  |
| 1.31 | Hak holowniczy |  |
| **II.** | **Silnik:** |  |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym, turbo doładowany |  |
| 2.2 | Moc silnika min. 130kW, norma emisji spalin EURO 6 |  |
| 2.3 | Ograniczenie prędkości do 100 km/h |  |
| 2.4 | Tachograf cyfrowy fabryczny |  |
| **III.** | **Zabudowa kontenerowa:** |  |
| 3.1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji min. 2019 |  |
| 3.2 | Konstrukcja szkieletowa z kształtowników aluminiowych z ramą nośną aluminiową przykręcaną do ramy pojazdu bazowego |  |
| 3.3 | Aluminiowy system profili obwodowych anodyzowany |  |
| 3.4 | Poszycie z blach aluminiowych lakierowane obustronnie metodą piecową |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT** |
| 3.5 | Skrytki zamykane żaluzjami aluminiowymi wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania sprężynowego, zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem, Szerokość skrytek bocznych min. 1200mm - max. 1300mm, szerokość skrytki tylnej min. 800mm - max. 900mm Sygnalizacja świetlna stanu otwarcia skrytek w kabinie kierowcy. |  |
| 3.6 | Oświetlenie w przedziale sprzętowym automatyczne wykonanew technologii LED dające równomierne oświetlenie |  |
| 3.7 | Półki na sprzęt i wyposażenie pożarnicze regulowane z zachowaniem standardów ergonomii, w tym co najmniej (kaseta na węże tłoczne 6xW75 oraz 6xW52,mocowanie prądownic 2xW52 i 2xW75), mocowanie smoka ssawnego W110, mocowanie pompy pływającej, pompy szlamowej oraz agregatu prądotwórczego, piły do cięcia betonu oraz pilarki spalinowej, szuflada wysuwna przystosowana do montażu motopompy przewoźnej |  |
| 3.8 | Dach użytkowy w formie podestu roboczego pokrytego blachą z przejściem antypoślizgowym - wejście za pomocą drabiny opuszczanej - wahadłowej, oświetlenie pola dachu w technologii LED - listwa kierunkowa, barierki aluminiowe z wysokim uchwytem (min. 200mm - max. 250mm od poziomu dachu) ułatwiającym bezpieczne wejście na dach |  |
| 3.9 | Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą min. 180 kg oraz transportowanego sprzętu, mocowanie drabiny nasadkowej oraz min. trzech odcinków ssawnych; skrzynia sprzętowa wentylowana z oświetleniem wewnętrznym LED |  |
| 3.10 | Oświetlenie robocze pola pracy w technologii LED załączane z pilota generatora, światłość min. 1100lm. (4. szt. boki, 1 szt. tył), szperacz łukowy z przodu zamontowany na dachu samochodu o mocy światła min. 5000lm) IP67 |  |
| 3.11 | Wyciągarka na podstawie stalowej o uciągu min. 6,5 t -max. 7,5t sterowana przewodowo oraz za pomocą pilota radiowego z odcięciem prądowym |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT** |
| 3.12 | Pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z źródła samochodu wyposażony w najaśnice o min. łącznej mocy min. 350W (30000 lm), lampa ostrzegawcza niebieska zamontowana na głowicy masztu, sterowanie oświetleniem masztu oraz lampą ostrzegawczą pilotem przewodowym, funkcja składania automatycznego zintegrowana z hamulcem postojowym, kąt obrotu głowicy w płaszczyźnie poziomej i pionowej 360°, możliwość wysuwu masztu na dowolną wysokość (min. wysuw 4,5m od poziomu podłoża). W kabinie sygnalizacja świetlno- dźwiękowa ostrzegająca o wysuniętym maszcie. |  |
| 3.13 | Urządzenie gaśnicze z pompą o wydajności minimalnej 250 l/min. max. 600 l/min., ciśnienie min.6- 9 bar, zintegrowane z szybkim natarciem, zasilanie silnikiem spalinowym, zwijadło szybkiego natarcia z linią o dł. min.50mb zamontowane w tylnej skrytce z możliwością wysunięcia na lewą stronę zabudowy i regulowania pozycji roboczej w dowolnym kierunku,wyposażone w prądownicę z możliwością regulacji strumienia (zwarty oraz rozproszony).Zbiornik wody z kompozytu o poj. min. 1000 l z linią tankowania zamontowaną z prawej strony nasada W52, na linii tankowania zawór zwrotny, zawór spustowy wody w odstojniku,  |  |
| 3.14 | Możliwość zasysania wody z zewnętrznego źródła. Linia gaśnicza oraz linia zasysania zamontowana w tylnej części poniżej zabudowy,Strumień gaśniczy podany za pomocą węży W42 (min. 3szt węży w komplecie 60mb), prądownica typu Turbo z regulacją strumienia (zwarty oraz rozproszony) oraz przepływu od 45l/min. |  |
| 3.15 | Podawanie piany na końcu linii gaśniczej za pomocą prądownicy pianowej ze zbiornikiem środka pianotwórczego, zestaw z regulacją stężania środka pianotwórczego. |  |
| **IV.** | **Oznakowanie** |  |
| 4.1 | Belka świetlna płaska LED z podświetlanym napisem STRAŻ głośnik min. 200W zainstalowany za zderzakiem |  |
| 4.2 | Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, wyposażony w panel sterujący dodatkowym oświetleniem - min 5 kanałów, posiadający funkcję HORN oraz funkcję wyciszenia dźwięków w porze nocnej |  |
| 4.3 | Lampa błyskowa płaska LED koloru niebieskiego zamontowana w lewej tylnej części zabudowy |  |
| 4.4 | Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na „grilu", boczne lampy błyskowe zamontowane na ścianach bocznych zabudowy |  |
| 4.5 | Pojazd oznakowany w pasy refleksyjne po bokach oraz z przodu na masce |  |
| 4.6 | Po bokach, z tyłu pojazdu oraz na jego dachu naklejony numer operacyjny |  |
| 4.7 | Na drzwiach tylnych lewych i prawych nazwa jednostki |  |
| **V.** | **Warunki gwarancji i serwisu** |  |
| 5.1 | Gwarancja min. 24 miesiące (podać okres w miesiącach) –Uwaga okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert  |  |
| 5.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji obsługi itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 5.3 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |

 **Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania oraz naklejek podmiotów finansujących do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Dodatkowy sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający.**

 ……………………………. …………..…………………………………

 *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy*

**III.**  **Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**

**IV. Spis treści.**

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych/parafowanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .......

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................

...............................................................................................

.............................................. …………..…………………………………

 *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy*

***oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO***

***Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***\* (\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

……………………. …………………………

Miejscowość, data Podpis

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).